单元5 功率的测量

1、在测量时读取了功率放大器表的偏转格数后，乘以（ ），就等于被测功率的数值。

参考答案：功率表相应的分格常数

2、功率表一般有2个电流表量程，2或3个电压量程。（ ）

参考答案：正确

3、选择功率表测量功率的量程时，必须要使电流量程能允许通过负载电流，电压量程能承受负载电压才行。（ ）

参考答案：正确

4、有功功率表不仅能测量有功功率，改变它的连接方式还可以测量无功功率。（ ）

参考答案：正确

5、二元功率表适用于测量三相四线制店里的功率。（ ）

参考答案：错误